EUTRA-UE-Variables DEFINITIONS AUTOMATIC TAGS ::=
 
BEGIN


VarMeasConfig ::=					SEQUENCE {
	-- Measurement identities
	measIdList							MeasIdToAddModList					OPTIONAL,
	-- Measurement objects
	measObjectList						MeasObjectToAddModList				OPTIONAL,
	-- Reporting configurations
	reportConfigList					ReportConfigToAddModList			OPTIONAL,
	-- Other parameters
	quantityConfig						QuantityConfig						OPTIONAL,
	s-Measure							RSRP-Range							OPTIONAL,
	speedStatePars						CHOICE {
		release								NULL,
		setup								SEQUENCE {
			mobilityStateParameters				MobilityStateParameters,
			timeToTrigger-SF					SpeedStateScaleFactors
		}
	}																		OPTIONAL
}


VarMeasReportList ::=				SEQUENCE (SIZE (1..maxMeasId)) OF VarMeasReport

VarMeasReport ::=					SEQUENCE {
	-- List of measurement that have been triggered
	measId								MeasId,
	cellsTriggeredList					CellsTriggeredList				OPTIONAL,
	numberOfReportsSent					INTEGER
}

CellsTriggeredList ::=				SEQUENCE (SIZE (1..maxCellMeas)) OF PhysCellId


VarShortMAC-Input ::=					SEQUENCE {
	cellIdentity							CellIdentity,
	physCellId								PhysCellId,
	c-RNTI									C-RNTI
}



END

