#xterm -hold "tail -f /var/log/messages" &
insmod ./NASMT/nascellmt.ko nas_IMEI=3,5,6,0,1,4,9,1,5,0,0,0,0,0
#insmod ./NASMT/nascellmt.ko
sleep 2
ifconfig oai0 10.0.1.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.1.255
#ifconfig oai0 add 2001:660:382:14:335:600:8014:9150/64
#./bin/mobile_node.up
#sleep 3
#./CTL_TOOL/gioctl cx add 0 5
#xterm -hold -e ./bin/IALdummy &
#sleep 1
#xterm -hold -e ./bin/tdcdma_gui &
#lsmod
