
#xterm -hold -e ant -buildfile rrm_umts.xml run &
#sleep 2
insmod ./NASRG/nascellrg.ko
sleep 2
#bin/access_router_noradvd.up
sysctl -w net.ipv6.conf.default.dad_transmits=0
#sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
#sysctl -w net.ipv4.conf.all.forwarding=1

#ifconfig oai0 192.168.14.100
ifconfig oai0 10.0.1.3 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.1.255
ifconfig oai0 add 2001:660:382:14::1/64
#ifconfig graal0 192.168.14.100
#ifconfig graal0 add 2001:690:2380:7777::1/64
#ifconfig graal0 add 2001:660:382:14::1/64
#lsmod